Adressage IP

Adressage IP pour réseau connecté à internet :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quoi ? | Nombre de connexions | Adresse (sous) réseau | Routeur | Plage de connexion |
| League of Legends | 240 | 192.168.2.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.2 -> 192.168.2.242 |
| PUBG/Hearstone/Rocket League | 144 | 192.168.3.0 | 192.168.3.1 | 1) 192.168.3.2 -> 192.168.3.62  2) 192.168.3.65 -> 192.168.3.126  3) 192.168.3.129 -> 192.168.3.190 |
| Wifi Hearstone | ?? | 192.168.4.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.2 -> 192.168.4.254 |

Adresse IP pour le réseau local de CS go :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quoi ? | Nombre de connexions | Adresse (sous) réseau | Routeur | Plage de connexion |
| CS go | 120 | 192.168.18.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.2 -> 192.168.18.142 (Voir plus) |

Adresse IP pour la connectivité internet libre :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quoi ? | Nombre de Connexions | Adresse (sous) réseau | Routeur | Plage de connexion |
| Wifi libre | Minimum 2500 | 192.168.240.0 /20 | 192.168.240.1 | 192.168.240.2 -> 192.168.255.254 |